询价公告

各潜在供应商：

深圳市深水生态环境技术有限公司委托我司就东莞厚街污水处理厂雨棚改造服务采购项目进行公开询价，欢迎各潜在供应商积极参与报价。本次询价结果将可能作为该项目招标控制价的参考依据。

**一、报价单位资质要求**

1.投标人近3年内（从投标文件递交截止之日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故；

2.报价人具有中国境内注册的独立企业法人资格；

3.本项目不接受联合体投标。

**二、项目基本情况**

1. **需求清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 拆除原有篷布雨棚 | - | 1 | 项 |
| 2 | 搭建板框机处彩钢瓦雨棚 | 1.16.2M长13M宽2.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。2.加工，安装，防腐。 | 210.6 | 平方 |
| 3 | 搭建料仓处彩钢瓦雨棚 | 1.13M长4M宽2.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。3.加工，安装，防腐。 | 52 | 平方 |
| 4 | 搭建出料口处彩钢瓦雨棚 | 1.25M长5M宽7.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。3.加工，安装，防腐。 | 125 | 平方 |

1. **质保：**自验收之日起1年。
2. **付款方式：**验收通过后支付97%，质保到期后支付剩余3%。

**三、报价方式**

有意向参与本次公开询价的潜在供应商，应按以下方式提交报价文件：

1. **截止时间：**2025年4月28日10时。
2. **提交资料：**加盖公章的报价文件。相关格式详见附件。
3. **提交方式：**发送至xu.yuming@szwatereco.com。

**四、联系方式**

联系人：徐工

电　话：13189704548

友和保险经纪有限公司

2025年4月24日

附件1

|  |
| --- |
| **报价单** |
| 报价公司： | 询价公司：深圳市深水生态环境技术有限公司 |
| 报价人： | 询价项目：东莞厚街污水处理厂雨棚改造服务采购项目 |
| 手 机： | 询 价 人：徐工 |
| 电 话： | 电 话：13189704548 |
| 传 真： | 邮 箱：xu.yuming@szwatereco.com |
| 邮 箱： | 日 期： |
| 序号 | 工作内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除原有篷布雨棚 | - | 1 | 项 |  |  | 可移动帆布棚 |
| 2 | 搭建板框机处彩钢瓦雨棚 | 1.9.2M长9M宽2.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。2.加工，安装，防腐。 | 210.6 | 平方 |  |  |  |
| 3 | 搭建料仓处彩钢瓦雨棚 | 1.16.2M长13M宽2.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。2.加工，安装，防腐。 | 52 | 平方 |  |  |  |
| 4 | 搭建出料口处彩钢瓦雨棚 | 1.13M长4M宽2.5M高。2.0.5MM彩钢瓦，80\*2MM圆管，80\*40\*2MM钢通。2.加工，安装，防腐。 | 125 | 平方 |  |  |  |
| **总价** |  |  |
| 注：1. 以上报价含税 %，报价有效期为 天；
2. 质保 年；
3. 工期 天。
 |

附件2

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加污泥燃料棒样品检测项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司报价无效。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 报价人（盖章）: |  |
| 法定或授权代表人（签字/盖章）: |  |
| 出具日期： | 年 月 日 |