**深圳市宝安区石岩人民医院消防设备采购项目询价公告**

各潜在供应商：

深圳市宝安区石岩人民医院的深圳市宝安区石岩人民医院消防设备采购项目，现面向潜在供应商征集报价，欢迎各潜在供应商积极参与报价。

本次征集不是采购方式，不产生定标结果。

本次征集结果可能作为该项目后续采购的价格参考依据。

**一、报价单位资质要求**

1.报价单位必须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（提供营业执照等证明文件扫描件，原件备查）。

2.报价单位不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.报价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.报价单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息。

5.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次报价。（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.本项目不接受分包、转包，不接受报价单位选用进口产品参与报价（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

**二、项目情况**

（一）医院介绍：

深圳市宝安区人民医院（集团）由两家综合性医院、一家专科医院和多家社康中心组成，即原深圳市宝安区人民医院、原深圳市石岩人民医院、及27+N家社康中心。

1. 项目介绍：

本项目是深圳市宝安区石岩人民医院消防设备采购项目，需通过公开招标的方式选定 1 家供应商满足医院日常所需。

**三、报价方式**

有意向参与报价的潜在供应商，应按以下方式提交报价文件：

**提交资料：**加盖公章的报价表、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权书、商务条款偏离表、政府采购投标及履约承诺函等资料。**格式要求详见附件。**

**截止时间：**2024年12月9日17时。

**提交方式：**发送至uhocai@163.com。

**四、联系方式**

**1、采购单位**

采购单位：深圳市宝安区石岩人民医院

地 址：深圳市宝安区石岩街道吉祥路11号

联系方式：王工，0755-81219500-6441

**2、咨询机构**

机构名称：友和保险经纪有限公司

地 址：深圳市福田区福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）

联系方式：方婕，0755-83881282

友和保险经纪有限公司

2024年12月2日

附件

1. **报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 技术标准 | **报价**  **（元/单位）** |
| 一、 | **日常消防器材** | |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | 桂安/永安/胜捷/3公斤 | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | 桂安/永安/胜捷/4公斤 | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | 桂安/永安/胜捷/5公斤 | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 悬挂式干粉灭火器 | 桂安/永安/胜捷/6公斤 | 须符合悬挂式气体灭火装置 XF13-2006 |  |
|  | 悬挂式七氟丙烷 | 桂安/永安/胜捷/8公斤 | 须符合悬挂式气体灭火装置 XF13-2006 |  |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | 桂安/永安/胜捷/5公斤 | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 手提式水基型灭火器 | 桂安/永安/胜捷/6L | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 手提式无磁灭火器 | 浙安/新林/泰科/5公斤 | 须符合手提式灭火器 GB4351-2023 |  |
|  | 推车式干粉灭火器 | 桂安/永安/胜捷/30公斤 | 须符合推车式灭火器 GB8109-2023 |  |
|  | 推车式二氧化碳灭火器 | 浙安/桂安/永安/24公斤 | 须符合推车式灭火器 GB8109-2023 |  |
|  | 灭火器箱子 | 富营/安泰、金安/4\*2 | 须符合灭火器箱 XF139-2009 |  |
|  | 无磁灭火器箱子 | 富营/安泰/金安/5\*2 | 须符合灭火器箱 XF139-2009 |  |
|  | 消防水带 | 浙安/高通/双龙/DN65 | 须符合消防水带 GB6246-2011 |  |
|  | 消防水枪 | 浙安/高通/双龙/DN65 | 须符合消防水枪 GB8181-2005 |  |
|  | 消火栓卷盘 | 浙安/腾达/兴益/25M | 须符合消防软管卷盘 GB15090-2005 |  |
|  | 消防栓箱玻璃 | 富营/安泰/金安/定制 | 须符合[消火栓箱 GB/T14561-2019](https://gf.cabr-fire.com/list-1132.htm)第5.3条 |  |
|  | 消防栓箱亚克力板 | 富营/安泰/金安/定制 | 须符合[消火栓箱 GB/T14561-2019](https://gf.cabr-fire.com/list-1132.htm)第5.3条 |  |
|  | 消火栓箱门框 | 富营/安泰/金安/定制 | 须符合[消火栓箱 GB/T14561-2019](https://gf.cabr-fire.com/list-1132.htm)第5.3条 |  |
|  | 防毒面具 | 友安/浙安/鑫金安/TZL-30 | 须符合呼吸防护自吸过滤式防毒面具 GB2890-2022 |  |
| **二、** | **应急照明疏散系统** | |  |  |
|  | 消防应急灯（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥90min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防安全出口指示灯单面（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防安全出口指示灯双面（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防疏散指示灯单面向左（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防疏散指示灯单面向右（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防疏散指示灯单面双向（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防疏散指示灯双面双向（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 消防疏散指示灯双面单向（普通型） | 桂安/敏发/双向/≥30min | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
|  | 备用电池（应急疏散系统集中供电） | 理士/劲博/赛特/12伏33安 | 须符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 |  |
| 三、 | **火灾自动报警系统** | |  |  |
|  | 感烟火灾探测器 | 泰和安/云智邦/昊炅/独立式 | 须符合独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006 |  |
|  | 感温火灾探测器 | 泰和安/云智邦/昊炅/独立式 | 须符合独立式感温火灾探测报警器 GB20517-2006 |  |
|  | 可燃气体探测器 | 泰和安/云智邦/昊炅/独立式 | 须符合可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019 |  |
|  | 消防警铃 | 桂安/开图/平安/24伏 | 须符合火灾声和/或光警报器 GB26851-2011 |  |
|  | 消防声光报警器 | 桂安/开图/平安/24伏 | 须符合火灾声和/或光警报器 GB26851-2011 |  |
|  | 备用电池（火灾报警主机） | 理士/劲博/赛特/12伏38安 | 应符合[消防联动控制系统 GB16806-2006](https://gf.cabr-fire.com/list-609.htm) 第4.5条 |  |
|  | 备用电池（火灾报警主机） | 理士/劲博/赛特/12伏12安 | 应符合[消防联动控制系统 GB16806-2006](https://gf.cabr-fire.com/list-609.htm) 第4.5条 |  |
|  | 备用电池（气体报警主机） | 理士/劲博/赛特/12伏7安 | 应符合[消防联动控制系统 GB16806-2006](https://gf.cabr-fire.com/list-609.htm) 第4.5条 |  |
|  | 七氟丙烷气体充装（公斤） | 日建/兴舞/卓安/返厂充装 | 应符合气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014 |  |
|  | 驱动瓶气体充装（瓶） | 日建/兴舞/卓安/返厂充装 | 应符合气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014 |  |
| 四、 | **防火门系统** | |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 富营/维谦/信琪智/常规款 | 应符合防火门闭门器 XF93-2004 |  |
|  | 防火门锁 | 富营/维谦/信琪智/常规款 | 应符合 [防火门 GB12955-2008](https://gf.cabr-fire.com/list-131.htm)第**5.3.1条及附录A（规范性附录）防火锁的要求和试验方法** |  |
|  | 防火卷帘门控制箱 | 友利/新兰德/新麒麟/常规款 | 须符合防火卷帘 第3部分：防火卷帘控制器 GB14102.3-2024 |  |
|  | 防火卷帘门限位器 | 友利/新兰德/新麒麟/常规款 | 须符合[防火卷帘 第2部分：防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024](https://gf.cabr-fire.com/list-2281.htm) |  |
|  | 防火卷帘门卷门机 | 友利/新兰德/新麒麟/常规款 | 须符合[防火卷帘 第2部分：防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024](https://gf.cabr-fire.com/list-2281.htm) |  |
|  | 防火卷帘门控制开关 | 友利/新兰德/新麒麟/常规款 | 须符合 [防火卷帘 第1部分：通用技术条件 GB14102.1-2024](https://gf.cabr-fire.com/list-2280.htm) |  |
| 五、 | **逃生救援物资类** | |  |  |
|  | 消防安全绳 | 富营/亿安隆/隆硕/14# | 须符合建筑火灾逃生避难器材 第6部分：逃生绳 GB21976.6-2012 |  |
|  | 空气呼吸器 | 恒安/凯瑞达/立护/6.8升 | 须符合[正压式消防空气呼吸器 XF124-2013](https://gf.cabr-fire.com/list-959.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 消防战斗服 | 恒安/东近/亿安隆/14式 | 须符合[消防员灭火防护服 XF10-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-917.htm) |  |
|  | 消防战斗头盔 | 恒安/东近/亿安隆/14式 | 须符合[消防员灭火防护服 XF10-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-917.htm) |  |
|  | 消防战斗服手套 | 恒安/东近/亿安隆/14式 | 须符合[消防员灭火防护服 XF10-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-917.htm) |  |
|  | 消防战斗服腰带 | 恒安/东近/亿安隆/14式 | 须符合[消防员灭火防护服 XF10-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-917.htm) |  |
|  | 消防战斗靴 | 恒安/东近/亿安隆/14式 | 须符合[消防员灭火防护服 XF10-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-917.htm) |  |
|  | 强光手电筒 | 神火/沃尔森/天火/BHL6703 | 须符合**GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》** |  |
|  | 消防斧 | 金安/东消/亿安隆/#75 | 须符合[消防斧 XF138-2010](https://gf.cabr-fire.com/list-237.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 对讲机 | 海能达/科立捷/宝锋/两电一充 | 须符合GB T 32659-2016 专用数字对讲设备技术要求和测试方法 |  |
|  | 破拆器 | 金安/苏兴/合安通/常规款 | 须符合[防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021](https://gf.cabr-fire.com/list-2279.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 液压剪 | 金安/苏兴/合安通/常规款 | 须符合[防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021](https://gf.cabr-fire.com/list-2279.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 逃生缓降绳 | 金安/苏兴/合安通/常规款 | 须符合[建筑火灾逃生避难器材 第6部分：逃生绳 GB21976.6-2012](https://gf.cabr-fire.com/list-790.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 逃生缓降梯 | 金安/苏兴/合安通/常规款 | [建筑火灾逃生避难器材 第3部分：逃生梯 GB21976.3-2012](https://gf.cabr-fire.com/list-789.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 灭火毯 | 浙安/中加蜗安/商环宇/常规款 | 须符合[灭火毯 XF1205-2014](https://gf.cabr-fire.com/list-829.htm" \t "https://gf.cabr-fire.com/_blank) |  |
|  | 消防沙箱 | 金安/平安/宏安/定制 | 无国家标准，符合实际使用情况即可 |  |
|  | 消防沙桶 | 金安/平安/宏安/常规款 | 无国家标准，符合实际使用情况即可 |  |
|  | 消防铲 | 金安/平安/宏安/常规款 | 无国家标准，符合实际使用情况即可 |  |
|  | 消防工具柜 | 金安/平安/宏安/定制 | 无国家标准，符合实际使用情况即可 |  |
| 六、 | **消防水系统耗材** |  |  |  |
|  | 压力表 | 仪川/雷尔达/长城仪表/10cm | 须符合GBT 1226-2017 一般压力表 |  |
|  | 压力表 | 仪川/雷尔达/长城仪表/5CM | 须符合GBT 1226-2017 一般压力表 |  |
|  | 电接式压力表 | 仪川/雷尔达/长城仪表/10CM | 须符合JB/T 9273-1999  电接点压力表 |  |

注：1、所有价格的货物单位为人民币元；请供应商按照上表列示的单位和数量进行报价，每一项报价均不得超过对应的最高限价。

1. 报价采用包干制，即应包括成本、法定税费和企业的利润等一切费用。
2. 报价格式不可调整，请按照格式进行报价。如有需要加以说明的内容，可在备注栏说明。
3. 供应商除按照上表格式报价并加盖公章以外，还应同时提供一份**excel版本**的报价表。

报价单位（**公章**）：

日期： 年 月 日

**二、营业执照**

（请提供报价单位的营业执照，并**加盖报价单位公章**）

**三、法定代表人资格证明书**

致友和保险经纪有限公司：

（姓名、性别、职务） 系 （报价单位全称） 的法定代表人，特此证明。

报价单位（**公章**）：

日期： 年 月 日

说明：本证明书须提供**法定代表人的身份证复印件**（附后），并**加盖公章**方为有效。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**四、法定代表人授权书**

致友和保险经纪有限公司：

（报价单位全称） 的法定代表人 （姓名、职务） 授权 （被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵公司组织的深圳市宝安区石岩人民医院消防设备采购项目的报价工作。报价单位代表在本次报价过程中提供的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人代表无转委权。特此授权。

本授权书于 年 月 日签字生效,有效期至 年 月 日,特此声明。

被授权人：

职务：

联系电话：

身份证号码：

报价单位（**公章**）：

法定代表人（**签名或私章**）：

日期： 年 月 日

说明：本证明书须提供**被授权人的身份证复印件**（附后）并**加盖公章**方为有效。如被授权人是法定代表人本人，则无需提供本授权书，提供《法定代表人资格证明书》即可。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**五、政府采购投标及履约承诺函**

致友和保险经纪有限公司：

据此函，本人代表报价单位保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

1. 我单位符合询价公告中“报价单位资质要求”的要求。
2. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。
4. 我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。
5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我单位承诺该项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
7. 我单位承诺不使用进口产品参与投标。
8. 我单位提供的产品能够满足询价公告中“标的情况”的要求。
9. 我单位明白，本次询价结果将可能作为本项目招标控制价设置的参考依据。
10. 我单位承诺，本次提供的全部资料均为真实有效的。如存在恶意提供虚假资料的情形，愿意接受采购主管部门的相关处罚。

报价单位（**公章**）：

日期： 年 月 日

**六、报价单位认为需要加以说明的其他内容**

（格式自定）