深圳市深水生态环境技术有限公司

**预询价文件**

项目名称：西部分公司2025年年度螺旋输送备件采购项目

2025年4月

# 预询价公告

1. 深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司2025年年度螺旋输送备件采购项目开展公开预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交报价文件，有关事项如下：
2. **项目名称**：西部分公司2025年年度螺旋输送备件采购项目
3. **项目内容**：

需求清单详见附件1。

1. **服务期**：签订单价合同，合同有效期为一年。甲方可按需分批次要求乙方供货，乙方自收到甲方通知之日起30个日历天内完成该批次备件的供货。
2. **质保期**：乙方需提供自验收合格之日起一年的质保服务，质保期内出现任何质量问题乙方免费更换或维修。
3. **报价要求：**
4. 采用单价包干，合同每项单价为包干价，被视作已包括但不限于所有人工费、材料费、运输费、安装费、税费等完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的一切费用。
5. 报价前投标人需自行联系前往各项目进行现场踏勘，以了解项目现状、实施内容、周围环境等。（现场踏勘联系人：刘林润13242009518）
6. **付款方式：**
7. 含安装的项目：签订单价合同，甲方按照需求下单，到货验收合格后甲方按实支付此批货款的30%作为到货款，安装验收合格后甲方按实支付此批货款的65%作为验收款，合同服务期限内最后一批次货物质保任务完成后甲方按实支付乙方所供所有货物总额的5％作为质保金。
8. 不含安装的项目：签订单价合同，甲方按照需求下单，到货验收合格后甲方按实支付此批货款的95%作为验收款，合同服务期限内最后一批次货物质保任务完成后甲方按实支付乙方所供所有货物总额的5％作为质保金。
9. **★符合性要求：**

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次预询价。

1. **报名方式**
2. 现场踏勘后[将初步报价单以邮件形式发送至liu.linrun@szwatereco.com，](mailto:需要提供公司名称、对接人(姓名、职务、联系方式、邮箱)及公司有效期内的营业执照扫描件，并将初步询价函以邮件形式发送至lin.lin@szwatereco.com。)报价截止日期：2025年4月17日18时。报价单格式自拟，报价单中需体现不含税总价及含税总价。
3. **其他注意事项**：

1.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一项目的报价，一经发现，将视同串标处理。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年4月15日

附件1需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室外料仓卸料螺旋叶片 | 双轴螺旋，DLS250×3.754，输送量30m3/h，长度3.754m，SUS304 | 套 | 1 | 罗芳二期，含安装 |
| 2 | 锁封螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量16m3/h,长度2.5m,水平输送，螺旋叶片厚度8mm，SUS304 | 套 | 1 | 罗芳二期，不含安装 |
| 3 | 室外料仓中转螺旋叶片 | 有轴单螺旋，长度7608mm，输送量16m3/h，叶片厚度10mm，SUS304，叶片直径450mm，螺距450mm | 套 | 1 | 罗芳二期，不含安装 |
| 4 | 板框卸料螺旋叶片 | 双轴螺旋，输送能力：20-40m3/h，输送长度8m，螺旋直径400mm，SUS304 | 套 | 1 | 罗芳一期1-4号板框的卸料螺旋，不含安装 |
| 5 | 板框1-4倾斜螺旋叶片 | 无轴螺旋，螺旋直径380mm，螺距350mm，叶片厚度25mm，长度13.5m，输出端法兰连接，材质16锰 | 套 | 1 | 罗芳一期，不含安装 |
| 6 | 板框1-4倾斜螺旋衬板 | 油尼龙8mm厚，宽度900mm，长度13.5m | 套 | 1 | 罗芳一期，不含安装 |
| 7 | 板框5-6倾斜螺旋叶片 | 无轴螺旋，WLS500，输送量20m3/h，输送长度：9.5m，螺旋直径：500mm，材质16锰 | 套 | 1 | 罗芳一期，不含安装 |
| 8 | 干化汇总螺旋 | 输送量：12m3/h，叶片（300×90×350×25mm），材质16锰，叶片表面喷涂有机硅耐高温耐腐蚀抗磨涂层 | 套 | 1 | 滨河项目，含安装 |
| 传动轴（机械加工90\*800mm） | 套 | 1 |
| 头端轴承座（圆锥滚子轴承32218） | 套 | 1 |
| 衬板（油尼龙8mm） | 套 | 1 |
| 9 | 干化喂料螺旋 | 输送量：12m3/h，叶片（长度2000mm，400×114×300×30mm），材质16锰 | 套 | 1 | 滨河项目，含安装 |
| 头端轴承座（圆锥滚子轴承32220） | 套 | 1 |
| 传动轴（机械加工110\*1000mm） | 套 | 1 |
| 10 | 干化垂直螺旋 | 输送量：12m3/h，叶片（长度12000mm，440×114×250-350×16mm），材质MM400 | 套 | 1 | 滨河项目，含安装 |
| 传动轴（机械加工110\*800mm） | 套 | 1 |
| 头端轴承座（圆锥滚子轴承32220） | 套 | 1 |
| 尾端轴承座（圆锥滚子轴承32220） | 套 | 1 |
| 尾端轴（机械加工90\*500mm） | 套 | 1 |
| 11 | 干化垂直出料螺旋 | 输送量：16m3/h，叶片（300×90×350×25mm），材质16锰 | 套 | 1 | 滨河项目，含安装 |
| 传动轴（机械加工90\*800mm） | 套 | 1 |
| 头端轴承座（圆锥滚子轴承33214） | 套 | 1 |
| 衬板（油尼龙8mm），4.2m | 套 | 1 |
| 12 | 石垣板框卸料螺旋叶片 | 无轴螺旋，螺距390mm，叶片厚度22mm，叶片高度120mm，螺旋直径420mm，长度18.4m，SUS304 | 套 | 2 | 福田现状，不含安装 |
| 13 | 景津板框卸料螺旋叶片 | 有轴单螺旋，材质SUS304，螺距460mm，叶片厚度6mm，叶片高度18.5mm，螺旋直径500mm，长度17.2m | 套 | 1 | 福田现状，不含安装 |
| 14 | 西侧板框汇总螺旋叶片 | 无轴螺旋，节距460mm，叶片厚度25mm，叶片高度190mm，螺旋直径500mm，长度22m,碳钢材质 | 套 | 1 | 福田现状，不含安装 |
| 15 | 东侧板框汇总螺旋叶片 | 无轴螺旋，节距460mm，叶片厚度25mm，叶片高度190mm，螺旋直径500mm，长度22m,碳钢材质 | 套 | 1 | 福田现状，不含安装 |
| 16 | 板框备用汇总螺旋叶片 | 无轴螺旋， 输送量20 m³/h，螺旋叶片长度14.6m, 螺旋外径420mm,叶片厚度25mm,Q345材质 | 套 | 1 | 福田现状，不含安装 |
| 17 | 东侧应急倾斜输送螺旋叶片 | 无轴螺旋，螺距480mm，叶片厚度25mm，叶片高度180mm，直径500mm，长度21米，材质16锰 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 18 | 西侧应急倾斜输送螺旋叶片 | 无轴螺旋，螺距480mm，叶片厚度25mm，叶片高度180mm，直径500mm，长度21米，材质16锰 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 19 | 干化进料螺旋叶片 | 无轴螺旋，输送量12 m³/h;螺旋叶片长度10.94m,螺旋外径380mm,内径120mm,叶片厚度25mm,Q345材质 | 套 | 2 | 福田现状，含安装 |
| 20 | 西侧干化出料汇总螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量12m³/h,长度8.5m,螺旋外315mm,螺距315mm,螺旋轴直径108mm(材质SUS304),螺旋轴壁厚12mm,螺旋叶片厚度12mm,螺旋叶片材质HKM500 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 21 | 东侧干化出料汇总螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量12m³/h,长度8.5m,螺旋外315mm,螺距315mm,螺旋轴直径108mm(材质SUS304),螺旋轴壁厚12mm,螺旋叶片厚度12mm,螺旋叶片材质HKM500 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 22 | 西侧干化出料倾斜螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量12m³/h,长度为15000mm,输送角度 10°,拉料输送；螺旋外径375mm,螺距375mm,螺旋 轴直径133mm,螺旋轴壁厚10mm,螺旋叶片厚度12mm, 螺旋叶片材质HKM500。 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 23 | 东侧干化出料倾斜螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量12m³/h,长度为9300mm,输送角度 14°,拉料输送；螺旋外径375mm,螺距375mm,螺旋  轴直径133mm,螺旋轴壁厚10mm,螺旋叶片厚度12mm,  螺旋叶片材质HKM500 | 套 | 1 | 福田现状，含安装 |
| 24 | 室外料仓卸料螺旋叶片 | 双轴螺旋，输送量35m³/h；输送距离5.2m，螺旋节距：250mm：螺旋直径：250mm，SUS304 | 套 | 2 | 福田现状，含安装 |
| 25 | 景津板框卸料螺旋1叶片 | 双轴螺旋，输送量20m³/h，长度15.5m，水平输送；螺旋外径400mm，螺距400mm，螺旋轴直径125mm，螺旋叶片厚度15mm，材质SUS304 | 套 | 1 | 福田扩能1-2号板框卸料螺旋叶片，不含安装 |
| 26 | 景津板框卸料螺旋2叶片 | 双轴螺旋，输送量16m³/h，长度13m，水平输送；螺旋外径400mm，螺距400mm，螺旋轴直径125mm，螺旋叶片厚度15mm，材质SUS304 | 套 | 1 | 福田扩能3-5号板框卸料螺旋叶片，不含安装 |
| 27 | 景津板框汇总螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量20m³/h，长度10.5m，水平输送；螺旋外径450mm，螺距450mm，螺旋叶片厚度20mm，螺旋材质16Mn | 套 | 1 | 福田扩能，不含安装 |
| 28 | 景津板框装车汇总横螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量20m³/h，长度10m，水平正反转输送；螺旋外径450mm，螺距450mm，螺旋叶片厚度20mm，螺旋材质16Mn | 套 | 1 | 福田扩能，含安装 |
| 29 | 干化进料螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量10m³/h，长度2.5m，螺旋外径320mm，螺距350mm，螺旋轴直径120mm，螺旋叶片厚度10mm，螺旋材质SUS304 | 套 | 1 | 福田扩能，含安装 |
| 30 | 1#板框应急装车螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量20m³/h，长度3.5m，螺旋外径450mm，螺距450mm，螺旋叶片厚度20mm，螺旋材质16Mn | 套 | 1 | 福田扩能，含安装 |
| 31 | 2#板框应急装车螺旋叶片 | 有轴单螺旋，输送量20m³/h，长度8.5m，水平正反转输送；螺旋外径450mm，螺距450mm，螺旋叶片厚度20mm，螺旋材质16Mn | 套 | 1 | 福田扩能，含安装 |
| 32 | 板框汇总螺旋叶片 | 有轴单螺旋，螺距285mm，外径350mm,叶片厚度25mm | 套 | 1 | 梅林项目，含安装 |
| 注：以上备注含安装的螺旋叶片包含拆装人工费、材料费、安装费，并提供安装以及调试验收所需的一切备件，以上标明有轴的螺旋叶片包含螺旋轴，双轴螺旋包含主、从螺旋叶片。以上清单中备件规格参数仅供参考，投标人需自行到现场复测，具体规格参数以现场实测为准。 | | | | | |