龙岗工业废水项目和小梅沙项目2024年度药剂采购项目预询价公告

深圳市深水生态环境技术有限公司就**龙岗工业废水项目和小梅沙项目2024年度药剂采购项目**进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

1. **报价单位资质要求**

报价单位必须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（提供加盖公章的营业执照扫描件）。

1. **项目名称**

龙岗工业废水项目和小梅沙项目2024年度药剂采购项目

1. **项目内容**

本项目采购龙岗工业废水项目、小梅沙项目水处理药剂一批，采购量仅为估算量，我司无法预计也无法保证具体需求数量。具体技术指标要求如下所示。

本次拟分A包、B包选取供应商，报价供应商可兼投，可兼中第一中标人。

**药剂技术指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分包** | **药剂名称** | **规格** | **预估采购量（吨）** |
| 1 | A包 | 聚丙烯酰胺（阳离子） | 阳离子度5-95，分子量500-800万，执行标准GB/T 31246-2014 | 6 |
| 2 | 聚丙烯酰胺（阴离子） | 分子量>1000万 | 12 |
| 3 | 双氧水 | 过氧化氢质量分数＜8% | 100 |
| 4 | 聚氯化铝（污水用） | 液体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10%，盐基度20%-98% | 1440 |
| 5 | 聚氯化铝（饮用水） | 液体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10%，盐基度45%-90% | 1440 |
| 6 | 生物药剂 | 除臭系统专用药剂 | 4 |
| 7 | 碳酸钠（20%） | 液体，总碱量(以Na2CO3 计，以干基计)≥20% | 820 |
| 8 | 次氯酸钠（10%） | 液体，有效氯(以Cl计) 的质量分数≥10% | 140 |
| 9 | 硫酸铝 | 氧化铝（Al2O3）的质量分数≥15.6% （按国标水处理剂硫酸铝 二类 固体参数） | 160 |
| 10 | 柠檬酸 | 固体，柠檬酸含量≥99% | 10 |
| 11 | 氢氧化钠 | 液体，≥30% | 1050 |
| 12 | 乙酸钠 | 液体，浓度≥20% | 300 |
| 13 | 杀菌剂 | 透明液态铵盐≤2%，活化物≥4%活性主成分2,2-二溴-3-氮川基丙酰胺外观：几乎无色或淡黄色透明液体活性物含量≥20%相对密度（23℃）：1.20～1.30 | 10 |
| 14 | 还原剂 | 固体，主要成分亚硫酸氢钠，主含量（以SO2计）/%：64.0~67.0（按HG/T 3814-2006 工业亚硫酸氢钠参数） | 10 |
| 15 | 阻垢剂 | 陶氏 acumer 4200 | 38 |
| 16 | 清洗剂 | RO膜专用清洗剂（酸性、碱性两种）有陶氏膜授权认证，不影响质保的产品 | 30 |
| 17 | 硫酸亚铁 | 固体、90%，按GB/T 10531-2016水处理剂硫酸亚铁 Ⅰ类参数 | 100 |
| 18 | 草酸 | 草酸质量分数≥9% | 22 |
| 19 | 盐酸 | 质量分数 31% | 600 |
| 20 | 硫酸 | 质量分数 50% | 400 |
| 21 | B包 | 次氯酸钠（10%） | 液体，有效氯(以Cl计) 的质量分数≥10% | 2 |
| 22 | 聚氯化铝 | 固体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥28%，盐基度30%-95%，全铁的质量分数3.5% | 13 |

1. **报价要求：**

本项目为固定综合包干单价，报价应至少包括货物生产前准备、生产、运输、转运、保护、装卸、保险、相关税费、现场指导、验收（含出厂及到货验收）、质量抽检、培训、售后及技术服务（包括使用说明书、质保期保障等）等全部费用，包含招标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本费用以及一切税费（包括不限于增值税专用发票），还包括完成合同规定的所有工作内容以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

本次拟分A包、B包选取供应商报价供应商可兼投，可兼中第一中标人。

单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目。

1. **联合体要求：不接受联合体投标。**
2. **付款方式：按月结付。**
3. **产品的交货方法及时间、运输方式、到货地点：**

1)在产品出厂前，乙方应该对产品进行详细检验，并出具合格的检验证明材料，该证明材料不作为货物质量最终是否合格的依据，但可作为交货时双方进行交货现场检验的参考。

2)交货方法及时间：甲方应对乙方提出供货要求，供货要求中应包括所需货物数量、产品型号、运输地点、交货时间。乙方在接到供货要求后**24小时内**按约将货物送达，并负责装卸货。此外，如遇紧急情况，乙方应尽量配合提早供货。

3)**运输方式：密闭槽罐车运输。**乙方汽车运输必须符合安全标准、执行相关汽车运输的管理规定等。

4)乙方在交货的同时，需提交产品出厂合格证、出厂检验报告、送货单及有关供货说明文件，并对所提交的证明文件的真实性及准确性承担责任。

5)乙方在运输过程中应防止雨淋、受潮，并避免有毒物品的污染。乙方运输过程中出现一切意外完全由乙方负责，与甲方无关。运输费用、运输风险及相关责任和费用由乙方承担。

6)乙方在运输、卸货等过程中，在进入甲方场地内，必须遵守甲方的相关规定、规章制度，尤其是安全方面的规章制度，卸药过程中不可有药剂残留滴漏在厂区地面上。

1. **合同期：本次采购的服务期限为一年，自合同签订之日起生效。**

**四、递交报价文件的截止时间、地点**

有意向参与本次询价的潜在供应商，应按以下方式提交报价文件：

1. **截止时间：**2024年2月8日17时。
2. **提交资料：**加盖公章的报价单、营业执照。相关格式详见附件。
3. **提交方式：**发送至 yu.jingrui@szwatereco.com。

**六、本项目的联系方式：**

联系人：于工

电 话：13827411799

深圳市深水生态环境技术有限公司

2024年2月2日

公告附件

**一、龙岗工业废水项目2024年度药剂采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分包** | **药剂名称** | **规格** | **预估采购量（吨）** | **不含税单价（元/吨）** | **含税单价（元/吨）** | **含税小计（元）** | **备注** |
| 1 | A包 | 聚丙烯酰胺（阳离子） | 阳离子度5-95，分子量500-800万，执行标准GB/T 31246-2014 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 聚丙烯酰胺（阴离子） | 分子量>1000万 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 双氧水 | ＜8% | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 聚氯化铝（污水用） | 液体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10%，盐基度20%-98% | 1440 |  |  |  |  |
| 5 | 聚氯化铝（饮用水） | 液体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10%，盐基度45%-90% | 1440 |  |  |  |  |
| 6 | 生物药剂 | 除臭系统专用药剂 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 碳酸钠（20%） | 液体，总碱量(以Na2CO3 计，以干基计)≥20% | 820 |  |  |  |  |
| 8 | 次氯酸钠（10%） | 液体，有效氯(以Cl计) 的质量分数≥10% | 140 |  |  |  |  |
| 9 | 硫酸铝 | 氧化铝（Al2O3）的质量分数≥15.6% （按国标水处理剂硫酸铝 二类 固体参数） | 160 |  |  |  |  |
| 10 | 柠檬酸 | 固体，柠檬酸含量≥99% | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 氢氧化钠 | 液体，≥30% | 1050 |  |  |  |  |
| 12 | 乙酸钠 | 液体，浓度≥20% | 300 |  |  |  |  |
| 13 | 杀菌剂 | 透明液态铵盐≤2%，活化物≥4%活性主成分2,2-二溴-3-氮川基丙酰胺外观：几乎无色或淡黄色透明液体活性物含量≥20%相对密度（23℃）：1.20～1.30 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 还原剂 | 固体，主要成分亚硫酸氢钠，主含量（以SO2计）/%：64.0~67.0（按HG/T 3814-2006 工业亚硫酸氢钠参数） | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 阻垢剂 | 陶氏 acumer 4200 | 38 |  |  |  |  |
| 16 | 清洗剂 | RO膜专用清洗剂（酸性、碱性两种）有陶氏膜授权认证，不影响质保的产品 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | 硫酸亚铁 | 固体、90%，按GB/T 10531-2016水处理剂硫酸亚铁 Ⅰ类参数 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | 草酸 | 草酸质量分数≥9% | 22 |  |  |  |  |
| 19 | 盐酸 | 质量分数 31% | 600 |  |  |  |  |
| 20 | 硫酸 | 质量分数 50% | 400 |  |  |  |  |
| A包含税合计（大写） |  元 |
| A包含税合计（小写） |  元 |
| 21 | B包 | 次氯酸钠（10%） | 液体，有效氯(以Cl计) 的质量分数≥10% | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 聚氯化铝 | 固体，氧化铝（Al2O3）的质量分数≥28%，盐基度30%-95%，全铁的质量分数3.5% | 13 |  |  |  |  |
| B包含税合计（大写） |  元 |
| B包含税合计（小写） |  元 |

备注：

1. 货币单位：人民币元。
2. 请投标人报出固定综合包干单价，报价应至少包括货物生产前准备、生产、运输、转运、保护、装卸、保险、相关税费、现场指导、验收（含出厂及到货验收）、质量抽检、培训、售后及技术服务（包括使用说明书、质保期保障等）等全部费用，还包括完成合同规定的所有工作内容以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。
3. 上表格式仅供参考。投标人可根据自身情况及项目情况自拟报价函格式。

报价单位（盖章）： （公司名称）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

**二、营业执照**

（请提供报价单位加盖公章的营业执照扫描件）

**三、报价单位认为需要加以说明的其他内容**

（格式自定）