**预询价公告**

各潜在服务商：

深圳市深水生态环境技术有限公司就清淤污泥及一般固废运输服务项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价，有关事项如下：

1. 预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

1. 项目名称

清淤污泥及一般固废运输服务项目

1. 项目需求
2. 服务内容

现我分公司拓展清疏污泥及一般固废处理处置项目，拟延伸服务满足承揽业务的清运需求，预估清运需求量为1.5万吨，整体项目服务期为一年。

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **包含单位** |
| 东部片区 | 大鹏项目、龙岗项目等 |
| 西部片区 | 宝安项目、南山项目等 |
| 其他以实际需求为准 |

|  |  |
| --- | --- |
| **一般固废种类** | **预估外运需求量****（吨/年）** |
| 湿料-清淤污泥、管渠淤泥 | 10000 |
| 干料-渣土 | 5000 |
| 其他 | 以实际需求为准 |

1、车型要求：吸污车、勾臂车、六轴重型半挂牵引车、四轴罐车、厢式货车

2、本项目不设保底量。

3、预估外运需求量为暂估数据，实际外运需求量以每日或每周确认的量为准。

1. 服务要求

1.运输要求

（1）投标人与招标人在遵守国家及地方有关安全运输、环保的法律法规的前提下双方共同确定运输路线。

（2）投标人应使用密封性良好的清疏污泥及其他一般固废运输车辆，需具备六轴重型半挂牵引车、四轴罐车和勾臂车、厢式货车、吸污车，专车专用，车辆厢体需加盖机械密封，运输过程必须保证不撒漏，并符合深圳市水务、生态环境、建设、交通、交警等部门的上路要求，遵守深圳市及运输途径地区交通和交警管理部门的要求，并获得交通、交警部门颁发的通行证（如需），同时符合招标人的规范管理要求。

（3）投标人运输路线尽量避开环境敏感区。

（4）投标人在清疏污泥及其他一般固废运输过程中如发生偷倒、滴漏、交通事故等问题，造成清疏污泥及其他一般固废泄漏或其他环境污染情况，或造成驾驶员及第三方的人身、财产安全受到侵害的，投标人应承担全部责任并负责消除负面影响。

（5）清疏污泥及其他一般固废装运过程中需要保护好招标人现场的生产环境。因投标人原因在装载清疏污泥及其他一般固废时造成设备损坏以及卸载污泥及其他一般固废时造成招标人指定清疏污泥及其他一般固废处置单位设备损坏均需投标人照价赔偿或修复至原状。

（6）投标人应自行负责驾驶员的安全管理，并为清疏污泥及其他一般固废厂内装载、车辆封闭作业、运输途中处置单位卸泥全过程安全负责。

**服务项目需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **车型** | **运距S（km）** | **预估最大装载能力****（吨/车次）** | **运输单价****（元/吨·公里，含税）** |
| 小型吸污车 | 0＜S≤30 | 7 |  |
| S＞30 |  |
| 中型吸污车 | 0＜S≤30 | 12 |  |
| S＞30 |  |
| 大型吸污车 | 0＜S≤30 | 20 |  |
| S＞30 |  |
| 超大型吸污车 | 0＜S≤30 | 30 |  |
| S＞30 |  |
| 微小型货车 | 0＜S≤30 | 5 |  |
| 小型货车 | 0＜S≤30 | 8 |  |
| 中型货车 | 0＜S≤70 | 15 |  |
| 半挂牵引车 | 0＜S≤30 | 30 |  |
| 0＜S≤70 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴罐车 | 0＜S≤30 | 25 |  |
| 0＜S≤70 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴勾臂车（不带车斗） | 0＜S≤70 | 25 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴勾臂车（带车斗） | 0＜S≤70 | 25 |  |
| S＞70 |  |

备注：1.S为招标人项目（厂）至清疏污泥及其他一般固废处置点运距（单位：公里，①采用高德地图（货车导航）作为运输距离的测量工具。若车辆信息有变更，同步更新测距工具中的车辆信息设定。②行驶路线的起点和终点默认为招标人项目（厂）与处置单位。在高德地图中输入单位名称确定位置；若无法显示，以具体地址为准。③在高德地图（货车导航）中输入起终点后，选用推荐路线中最短的行驶距离作为运距。若仅有一条路线，直接采用该路线的距离；2.上述服务频率以项目实际要求为准

3.服务期限要求

本次采购服务期限为一年，自合同签订之日起生效。合同期满后，采购人可根据实际情况及中标人履约情况确定合同期限是否延长或续签，合同一年一签，合同最多续签2次。

1. 报价要求

本次预询价采用单价报价，总价为包干价，报价包含但不限于运输车辆的购置、保险、保养维修费、车斗等待费、装卸运输的人工、油费、过路桥费、运杂费、交通违规违法罚款赔偿费、车辆司机薪酬、利润、税金、安全文明措施费及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的一切费用。

1. 付款方式

按月付款。每月服务费用=运输处置单价×运输处置量×双方核定运距

每月初中标人向采购人申请上月服务费用，在核准确认无争议应付金额服务费后，中标人向采购人开具与核算金额等值的增值税专用发票。采购人在收到上述发票后90个工作日内将服务费用支付给中标人。

1. ★符合性要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次预询价（提供承诺函）。

1. ★报价单位资质要求
2. 报价人须为在中华人民共和国境内注册的企业单位，具有独立法人资格。(提供营业执照复印件并加盖报价人公章）
3. 报价人具备道路运输经营许可证(提供有效的道路运输经营许可证复印件，加盖公章)。
4. 本项目不允许转包。
5. 报价时间和方式
6. 方式：上述**资质文件与报价**可通过电子邮件发送至联系人邮箱，邮件标题格式：“报价文件+投标人全称”；
7. 接收报价文件截止时间：2025年7月4日16：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
8. 本项目的联系方式：

公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地 址：深圳市福田区深南大道1019号万德大厦2202室

联 系 人：陈工 13686822081

联系人邮箱：chen.jiajun@szwatereco.com

附件1：报价单

**报价单**

报价单位：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **车型** | **运距S（km）** | **预估最大装载能力****（吨/车次）** | **运输单价****（元/吨·公里，含税）** |
| 小型吸污车 | 0＜S≤30 | 7 |  |
| S＞30 |  |
| 中型吸污车 | 0＜S≤30 | 12 |  |
| S＞30 |  |
| 大型吸污车 | 0＜S≤30 | 20 |  |
| S＞30 |  |
| 超大型吸污车 | 0＜S≤30 | 30 |  |
| S＞30 |  |
| 微小型货车 | 0＜S≤30 | 5 |  |
| 小型货车 | 0＜S≤30 | 8 |  |
| 中型货车 | 0＜S≤70 | 15 |  |
| 半挂牵引车 | 0＜S≤30 | 30 |  |
| 0＜S≤70 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴罐车 | 0＜S≤30 | 25 |  |
| 0＜S≤70 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴勾臂车（不带车斗） | 0＜S≤70 | 25 |  |
| S＞70 |  |
| 四轴勾臂车（带车斗） | 0＜S≤70 | 25 |  |
| S＞70 |  |
| **服务项目** | **涉及车辆** | **服务频率** | **含税报价** |
| 罗芳、南山泥渣站物料运输 | 勾臂车/货车 | 每日1-2次 | 元/吨 |

1、以上报价均为含增值税，税率为\_\_\_\_%（如果国家税率调整则作相应调整）。

2、本次预询价采用单价报价，为包干价，报价包含但不限于运输车辆的购置、保险、保养维修费、等待费、装卸运输的人工、油费、过路桥费、运杂费、交通违规违法罚款赔偿费、车辆司机薪酬、利润、税金、安全文明措施费及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的一切费用。

报价单位：

时 间：

附件2、承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人(盖章): |  |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |