**预询价公告**

各潜在供应商：

深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司2025年南山泥渣站干料雨棚修复服务项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

1. 预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

1. 项目名称

东部分公司南山泥渣站干料雨棚修复服务项目

1. 项目需求
2. 服务内容

现南山泥渣站旁的雨棚用于干料堆放，由于车辆卸料操作不当，现雨棚支架倾卸，雨布受损，我分公司计划加固及修复雨棚

1. 服务要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **名称** | **规格** | **厚度/mm** | **数量** | **备注** |
| 1 | 材料 | 立柱 | 100×100镀锌管 | 2 | **45㎡** | **宽5m，拉伸9m** |
| 横梁骨架 | 50×50镀锌管 | 1.5 |
| 耐力板 |  | 4.00 |
| 围布 | 700g高强度夹网布 | 0.60 | **115㎡** | **宽23m，拉伸5m** |
| 2 | 修复安装 | 附属设施 | 按需 |  | **1项** |  |

1. 服务期限要求

本次采购服务期限为30天，自合同签订之日起生效。

本次预询价采用总价报价，为包干价，投标报价视为包括一切人工费、税费、材料费、运输费等完成本项目不可或缺的费用。报价单需要说明增值税税率，同时必须加盖公章，否则视为无效报价

1. 服务地点

广东省深圳市南山水质净化厂内。

1. 其他要求

1.验收标准：（1）雨棚安装牢固、无破损、材料符合供货清单规格要求；（2）至少可扛10级大风。

2、质保期：1年，质保期内，若由于乙方原因或大风原因导致的雨棚破损的，服务商无偿进行修补。

1. 报价要求
2. 报价供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人（营业执照）。
3. 报价格式详见附件，同时提供预询价附件承诺函。
4. 供应商的报价必须符合**三、项目需求**全部内容，货币形式为人民币报价。
5. 报价前需勘察现场，确定改造具体实施方式
6. 报价时间和方式
7. 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”；
8. 接收报价文件截止时间：2025年4月21日12：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
9. 本项目的联系方式：

公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地 址：深圳市福田区深南大道1019号万德大厦2202室

联 系 人：陈工 13686822081

联系人邮箱：chen.jiajun@szwatereco.com

附件1：报价单

**报价单**

报价单位：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **名称** | **规格** | **厚度/mm** | **数量** | **备注** |
| 1 | 材料 | 立柱 | 100×100镀锌管 | 2 | **45㎡** | **宽5m，拉伸9m** |
| 横梁骨架 | 50×50镀锌管 | 1.5 |
| 耐力板 |  | 4.00 |
| 围布 | 700g高强度夹网布 | 0.60 | **115㎡** | **宽23m，拉伸5m** |
| 2 | 修复安装 | 附属设施 | 按需 |  | **1项** |  |
| 3 | 合计 |  |

1、以上报价均为含增值税，税率为\_\_\_\_%（如果国家税率调整则作相应调整）。

2、本次预询价总价为包干价，

报价单位：

时 间：

附件2、承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人(盖章): |  |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |